|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | **Vorbereitung des Untergrundes:** | **…………** | m² | **…………** | **…………** |
|  | Reinigen des Untergrundes von haftungsmindernden Stoffen, Staubreste gründlich absaugen. Material aufnehmen und entsorgen. | | |  |  |
| 020 | **Dünnschichtiger Estrich auf Trennlage bzw. auf Wärmedämmung:** | **…………** | m² | **…………** | **…………** |
|  | Stellen und fixieren eines Randdämmstreifens an aufgehenden Bauteilen.  Herstellen eines dünnschichtigen Estrichs auf Trennlage bzw. Wärmedämmung aus lösemittelfreiem, pigmentiertem und schnell erhärtendem Zweikomponenten-Reaktionsharzmörtel auf Epoxidharzbasis. SR-C60-F15 gemäß DIN EN 13813.  Der Mörtel ist aufgrund seiner hohen Druck- und Biegezugfestigkeiten für Schichtdicken ab 20 mm geeignet.  Estrich verdichten und die Oberfläche für die Aufnahme von Fliesen im Dünnbett eben und glatt abziehen.  Estrichdicke im Mittel \_\_\_\_\_\_\_mm.  Feldgrößen im Innenbereich ca. 20m², im Außenbereich max. 3,0 m x 3,0 m. Die Felder sind mit Randdämmstreifen voneinander zu trennen.  Material:  Sopro EpoxiMörtel EE 771 oder gleichwertig. | | |  |  |
| 030 | **Verlegen von Bodenfliesen:** | **…………** | m² | **…………** | **…………** |
|  | Fliesenfabrikat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Fliesentyp: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Fliesenformat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Fliesenfarbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Rutschhemmung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Weitestgehend hohlraumfreies Verlegen der Bodenfliesen im Dünnbett auf Epoxidharzestrich mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel, C2 E S1 nach DIN EN 12004.  Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fugenmörtel mit wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften verfugen. CG2 gemäß DIN EN 13888.  Fugenbreite \_\_\_\_\_mm, Fugenfarbe \_\_\_\_\_\_.  Material:  Sopro VarioFlex® VF XL® 413  Sopro DF20® DesignFuge Flex Breit oder gleichwertig. | | |  |  |
| 040 | **Anschlussfugen schließen:** | **…………** | lfm | **…………** | **…………** |
|  | Anschluss- und Bewegungsfugen mit elastischem, fungizid und  fungistatisch eingestelltem Fugenfüllstoff verfüllen.  Fugenfarbe \_\_\_\_\_\_.  Material:  Sopro KeramikSilicon oder gleichwertig. | | |  |  |
|  | **Folgende Technische Datenblätter sind bei der Verarbeitung der Produkte zu beachten:** |  |  |  |  |
|  | * Sopro EpoxiMörtel EE 771 * Sopro VarioFlex® VF XL® 413 * Sopro DF20® DesignFuge Flex Breit * Sopro KeramikSilicon | | |  |  |