|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | **Vorbereiten des Untergrundes:** | **…………** | m² | **…………** | **…………** |
|  | Reinigen des Untergrundes von allen haftungsmindernden Stoffen, Staubreste gründlich absaugen. Material aufnehmen und entsorgen. | | |  |  |
| 020 | **Auftragen einer Grundieren:** | **…………** | m² | **…………** | **…………** |
|  | Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Mörtelsystems. Grundierung trocknen lassen.  Material:  Sopro Grundierung GD 749 oder gleichwertig. | | |  |  |
| 030 | **Verlegen von Naturwerksteinplatten:** | **…………** | m² | **…………** | **…………** |
|  | Natursteinart: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Natursteinplattenformat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Natursteinoberfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Verlegen der Naturwerksteinplatten im Mittel- bzw. Dickbett mit hydraulisch schnell erhärtendem, kunststoffvergütetem, trasshaltigem und flexiblem Mittel- und Dickbettmörtel in Schichtdicken von 5-30 mm ohne die Verwendung von Haftschlämmen.  Mörteldicke im Mittel: \_\_\_\_\_\_cm  Material:  Sopro MittelDickbettMörtel MDM 888 oder gleichwertig. | | |  |  |
| 040 | **Alternativposition:**  **Verlegen von durchscheinenden Naturwerksteinplatten:** | **…………** | m² | **…………** | **…………** |
|  | Natursteinart: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Natursteinplattenformat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Natursteinoberfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Verlegen von hellen bzw. durchscheinenden Natursteinplatten im Mittel- bzw. Dickbett mit hydraulisch schnell erhärtendem, weißen, kunststoffvergütetem, trasshaltigem und flexiblem Mittel- und Dickbettmörtel in Schichtdicken von 5-30 mm ohne die Verwendung von Haftschlämmen.  Mörteldicke im Mittel: \_\_\_\_\_\_cm  Material:  Sopro MittelDickbettMörtel weiss MDM 885 oder gleichwertig. | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 050 | **Verfugen:** | **…………** | m² | **…………** | **…………** |
|  | Verfugung der Natursteinbeläge mit trasshaltigem, hydraulisch schnell erhärtendem Fugenmörtel.  Fugenbreite \_\_\_\_\_mm, Fugenfarbe \_\_\_\_\_\_.  Material:  Sopro FlexFuge plus FL plus oder gleichwertig. | | |  |  |
| 060 | **Schließen von Anschluss- und Bewegungsfugen:** | **…………** | lfm | **…………** | **…………** |
|  | Anschluss- und Bewegungsfugen mit neutralvernetzendem, natursteingeeignetem, fungizid und fungistatisch eingestelltem Fugenfüllstoff verfüllen. Fugenfarbe \_\_\_\_\_\_.  Material:  Sopro MarmorSilicon oder gleichwertig. | | |  |  |
|  | **Folgende Technische Datenblätter sind bei der Verarbeitung der Produkte zu beachten:** |  |  |  |  |
|  | - Sopro Grundierung GD 749  - Sopro MittelDickbettMörtel MDM 888  - Sopro MittelDickbettMörtel weiss MDM 885  - Sopro FlexFuge plus FL plus  - Sopro MarmorSilicon | | |  |  |