|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | **Vorbereiten des Untergrundes:** | **…………** | m² | **…………** | **…………** |
|  | Reinigen des Untergrundes von allen haftungsmindernden Stoffen, Staubreste gründlich absaugen. Material aufnehmen und entsorgen.  |  |  |
| 020 | **Auftragen einer Grundieren:** | **…………** | m² | **…………** | **…………** |
|  |  Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Mörtelsystems. Grundierung trocknen lassen.Material: Sopro Grundierung GD 749 oder gleichwertig. |  |  |
| 030 | **Verlegen von Naturwerksteinplatten:** | **…………** | m² | **…………** | **…………** |
|  | Natursteinart: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Natursteinplattenformat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Natursteinoberfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Verlegen der Naturwerksteinplatten im Mittel- bzw. Dickbett mit hydraulisch schnell erhärtendem, kunststoffvergütetem, trasshaltigem und flexiblem Mittel- und Dickbettmörtel in Schichtdicken von 5-30 mm ohne die Verwendung von Haftschlämmen.Mörteldicke im Mittel: \_\_\_\_\_\_cmMaterial: Sopro MittelDickbettMörtel MDM 888 oder gleichwertig. |  |  |
| 040 | **Alternativposition:****Verlegen von durchscheinenden Naturwerksteinplatten:** | **…………** | m² | **…………** | **…………** |
|  | Natursteinart: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Natursteinplattenformat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Natursteinoberfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Verlegen von hellen bzw. durchscheinenden Natursteinplatten im Mittel- bzw. Dickbett mit hydraulisch schnell erhärtendem, weißen, kunststoffvergütetem, trasshaltigem und flexiblem Mittel- und Dickbettmörtel in Schichtdicken von 5-30 mm ohne die Verwendung von Haftschlämmen.Mörteldicke im Mittel: \_\_\_\_\_\_cmMaterial: Sopro MittelDickbettMörtel weiss MDM 885 oder gleichwertig. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 050 |  **Verfugen:** | **…………** | m² | **…………** | **…………** |
|  | Verfugung der Natursteinbeläge mit trasshaltigem, hydraulisch schnell erhärtendem Fugenmörtel. Fugenbreite \_\_\_\_\_mm, Fugenfarbe \_\_\_\_\_\_.Material: Sopro FlexFuge plus FL plus oder gleichwertig. |  |  |
| 060 | **Schließen von Anschluss- und Bewegungsfugen:** | **…………** | lfm | **…………** | **…………** |
|  | Anschluss- und Bewegungsfugen mit neutralvernetzendem, natursteingeeignetem, fungizid und fungistatisch eingestelltem Fugenfüllstoff verfüllen. Fugenfarbe \_\_\_\_\_\_.Material:Sopro MarmorSilicon oder gleichwertig. |  |  |
|  | **Folgende Technische Datenblätter sind bei der Verarbeitung der Produkte zu beachten:** |  |  |  |  |
|  | - Sopro Grundierung GD 749- Sopro MittelDickbettMörtel MDM 888- Sopro MittelDickbettMörtel weiss MDM 885- Sopro FlexFuge plus FL plus- Sopro MarmorSilicon |  |  |